13樓RCC負壓隔離病房監視及對講設備

一、設備規範

 (一)室內機2台：

 1.及時影音對講。

 2.可由門口機監看影音。

 (二)門口機2台：

 1.7”TFT電容式觸碰螢幕。

 2.可雙向對講。

 (三)吸頂喇叭兩只。

 (四)擴大機兩台。

 (五)聲音開關兩組(調整大小聲)。

 (六)22”液晶螢幕1台。

 (七)200萬紅外線攝影機2支。

 (八)4P監控主機1台。

二、安裝位置

 依院方指定位置安裝固定。

三、電氣裝置應符合屋內線路裝置規定

 (一)導線

 1.電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301

 C2058】規定。

 2.單電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【 IEC】規定。

 3.電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。

 (二)導線管

 1.導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】。

 2.可撓金屬管應使用於連結馬達及其他有振動或移動設備長度不可超過1500mm，連結需有專

 用管件及護套。

 3.明管配置需有吊架支撐配件並可調整高度防止變形，導線管支撐吊桿直經最小10mm，導線管

 直徑70mm以上吊桿直經最小12mm,穿越過梁柱需採門型吊架支撐。

 4.線路連接需在接線盒及配電盤。

 5.管路摻穿防火區劃及隔間牆需施作防火填塞。

四、其他

 施工規範未註明者,依院內原建置規範辦理及符合電工法規。

五、驗收：對講機對話功能及螢幕顯示需清新正常。

六、保固：本工程保固一年，一年內設備故障廠商須無償修復或更換新品。