ANEST IWATA#4號空氣壓縮機維修更換規範

1. 廠牌型式︰ANEST IWATA-F110P-14 壓縮機本體
2. 產地︰日本

(三) 規格︰

1.3PH/380V/60HZ/15HP(11KW)

2.連接運轉速率︰1100 轉/分

3.壓縮機本體 Free Air Delivery 空氣輸出量需可達︰

1200 L/Min最高壓力︰1.0 MPa

(四)維修更換品項

1.汽缸(高壓)\*1組

2.活塞組(高壓)\*1組

3.活塞組(低壓)\*2組

4.閥組及氣密墊(高壓)\*1組

5.曲軸箱過濾器\*1只

6.潤滑油\*1只

7.油封\*6只

8.滾針軸承(高壓)\*1只

9.滾針軸承(低壓)\*2只

10.汽缸蓋墊片\*1只

(五)須含組裝測試運轉，無震動異音方准予驗收合格

(六)保固︰維修品保固一年。

制定單位總務室工務組