|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **輔仁大學附設醫院**  **健保IC卡讀卡機 規格說明書** | | | | |
| 採購案號：  品項名稱：健保IC卡讀卡機  數量：100台 | | | | |
| 詳細規格說明： | | | | |
| 頁數 | 行數 | 品　　項　　規　　格 | 符合 | 不  符合 |
|  |  | 1. 雙槽式讀卡機 2. 具備2個 full-size IC卡插槽, 可同時對雙卡進行讀寫作業 3. 可讀寫ISO 7816 IC卡 4. 可快速讀取健保IC卡及醫事人員卡 5. 健保卡為直立式插拔 6. 醫師人員卡側面插拔 |  |  |
|  |  | 1. 具備PnP功能，可即插即用,不需另外安裝驅動程式. |  |  |
|  |  | 1. 支援作業系統 2. Windows 10(含)以上 3. MAC OS 4. Linux |  |  |
|  |  | 1. 能與健保署HIS雲端安全認證系統正確運作 |  |  |
|  |  | 1. 具備LED燈可分別顯示，   電源、上方IC卡讀寫及側面醫事卡 讀寫狀態 |  |  |
|  |  | 1. 通訊介面   USB 2.0(含)以上 |  |  |
|  |  | 1. 供電：   USB DC 5V |  |  |
|  |  | 1. 操作溫度   0°C ~ +50°C |  |  |
|  |  | 1. 具備或相容於以下標準規範   PC/SC, CCID, RoHS 2,WHQL |  |  |
|  |  | 1. 保固   1年原廠保固 |  |  |
|  |  |  |  |  |