12樓B區ICU家具類工程招標規範

規格：

1. 新增木櫃材質:櫃體為柳安木心板甲醛含量等級為F2內，防潮等級V100內，面貼美耐板，收邊為美耐板或熱壓ABS，固定方式可為氣動釘槍或木螺絲鎖固。檯面板為木心板面貼4分人造石,顏色及品牌樣式請註明於標單內。
2. 新增木櫃材質:櫃體為塑合板甲醛含量等級為E1內，防潮等級V100內，面貼美耐板,收編為美耐板或熱壓ABS,固定方式為KD組合式或其他可牢固固定方式，檯面板為塑合板或木心板面貼4分人造石,顏色及品牌樣式請註明於標單內。
3. 吊櫃固定方式:牆面固定底板，底板必須固定於隔間立柱骨架上，吊櫃背板鎖固底板，接縫以矽利康填縫，或以其他穩固方式進行固定，若有掉落情形相關責任皆由承商負擔。