營養部洗碗機CPW-100A保養規範

1. 洗碗機設備保養包含附屬設備(給水設備、排氣設備、輸送帶、洗劑、乾劑輸液等附屬設備)。
2. 洗碗機洗滌清潔劑及無痕速乾劑輸液設備由廠商無償提供及維護。
3. 每月須提供洗碗機洗滌清潔劑120公升、無痕速乾劑20公升。
4. 需檢附保養紀錄電力、給排水、溫度設定、洗淨後濃度檢測調整(含澱粉、脂肪及清潔劑)及設備內外部清潔保養。

5.服務方式：

(一)每月派員現場設備每月至少一次定期維修服務，進行洗碗機

 機器之檢查維護，檢附維護標的物服務書紀錄作為請款依

 據。

(二)除前項所定每月之定期保養服務外，若甲方有緊急維修(含國

 定例假日)需要時，得要求乙方提供不定期保養服務，乙方就

 此不得另行請求維護費用。

6.每季計價請款需檢附保養紀錄予使用單位確認簽名，作為請款依

 據。

7.維修零件及耗材另計。

總務室工務組制定