社區醫學長照據點辦公室工程規範

(一)、導線

 1.電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679

 C2012】【CNS 3301 C2058】規定

 2.單電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【 IEC】規定

 3.電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小

 等

(二) 插座

 1.容量250V 15A以上或125V 15A以上附接地極，依CNS標準設置，不同電

 壓使用不同形式。

 2.電源迴路依規定配管及固定,線徑容量20A。

 3.使用於潮濕或戶外場所採漏電型，如有噴濺水處須加設防滴漏外罩。

(三)照明

 1.LED平板燈60\*60mm，安裝須牢靠平整

(四)油漆

 1.牆面須重新補土粉刷

(五)捲簾

 1.須有防焰標示

(六)空調主機-分離式空調(冷暖兩用)

 1.能源效率1級

 2.電源:單項220V 60Hz

 3.冷房能力8.5KW

 4.使用冷媒:環保冷媒

 5.壁掛式變頻主機

制定單位：總務室工務組