社區醫學長照據點辦公室工程規範

(一)、導線

1.電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679

C2012】【CNS 3301 C2058】規定

2.單電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【 IEC】規定

3.電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小

等

(二) 插座

1.容量250V 15A以上或125V 15A以上附接地極，依CNS標準設置，不同電

壓使用不同形式。

2.電源迴路依規定配管及固定,線徑容量20A。

3.使用於潮濕或戶外場所採漏電型，如有噴濺水處須加設防滴漏外罩。

(三)照明

1.LED平板燈60\*60mm，安裝須牢靠平整

(四)油漆

1.牆面須重新補土粉刷

(五)捲簾

1.須有防焰標示

(六)空調主機-分離式空調(冷暖兩用)

1.能源效率1級

2.電源:單項220V 60Hz

3.冷房能力8.5KW

4.使用冷媒:環保冷媒

5.壁掛式變頻主機

制定單位：總務室工務組