|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 |
| 1 | 中央監控主機 | 台 | 1 |
| 規格 | INTEL i7-11700/8GB DDR4 RAM/256GSSD/8T HDD/Win10 Pro/GB Lan/DVD ROM |  |  |
| 2 | 圖控軟體編寫(功能如下) | 式 | 1 |
|  | 1. 電力紀錄可存檔3年以上。
 |
|  | 1. MCB-A、MCB-B、ACMP1、ACMP2、ACMP3、FMP、ML、EML、XP盤，由現行5分鐘調整為每分鐘紀錄存檔。紀錄內容有電壓V、

電流A、功率KW、頻率Hz、電度KWH、功因PF可供調閱並做報表匯出。 |
|  | 1. 前述盤體各項電力紀錄可提供即時趨勢圖表供參考。
 |
|  | 1. 電力報表資料之匯出。
 |
|  | 1. 監控系統增設主電錶電力使用達契約容量可設定警報功能。
 |
|  | 1. 原二線式照明系統一、二、三組可供時間排程設定組數各增加5組設定。
 |
|  | 1. 含原設備拆裝結線及測試調整費用。
 |
|  | 1. 須提供系統設備規格、操作、及設定資料2份及光碟2片，及提

供院方2小時教育訓練課程及資料。  |
|  | 1. 須提供中央監控主機最高管理權限帳號及密碼。
 |
|  | 1. 保固2年。
 |