氧氣偵測器規格


1、 產品規格說明:
(1) 氧氣偵測器
1. 檢測氣體：氧氣
2. 輸出信號：4~20mA/24VDC
3. 解析度：0.1%
4. 工作溫度：-20°C~+50°C
5. 工作電壓：12~30VDC
6. 響應時間：<10 seconds
7. 氣體取樣方式：擴散式
8. [bookmark: _GoBack]偵測範圍：0~25%Vol
  

 

