**負壓隔離病房檢測**

**規格:**

1. **負壓隔離病房檢測規範及方法，依附件一負壓隔離病房作業參考手冊辦理。**
2. **以風罩、風速計及微壓差計量測數值，設備需TAF認證機構校正合格。**
3. **出具中文報告書並標示檢測值是否合格。**
4. **報告內需有標準值與檢測值對照表。**
5. **配合院方時間進行，若檢測病房有病人時擇日測試。**