	品   名
	數  量
	施工次數
	備  註

	疏通截油槽-B2   
	乙式
<約60米>
	1次
	高壓水刀疏通

	內視鏡攝影
	
	
	

	抽前處理槽
	1槽
	1次
	1小車<拉長管>    <抽污泥>

	施工方式
	1、 技術人員配合抽肥車至現場施工，將污泥及雜物挖取並抽取。
2、施工中所衍生之工安意外一概由本公司概括承受，與貴校無關。

3、施工後.將污泥清運至合格污水處理廠處理(環保局指定之污水處理廠)。

4、技術人員配合機器至現場作業，將截油槽進行疏通維護

5、將管路間阻塞部分以高壓水刀疏通至完全暢通並內視鏡攝影。

6、以大量清水測試排水幹管至完全順暢。

7、施工前、後都將拍照存證，並編列成冊。

	施工細項
	工作天數：預計半個工作天

人員配置：2~3人

使用機具：高壓水刀機、內視鏡、水肥車


