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一、路面修補工項及位置（如附件）
1. 污水手口蓋周邊水泥破損，打除破損部分後重新鋪設水泥。
2. 鍍鋅水溝蓋周邊水泥破損，打除破損部分後重新鋪設水泥。
3. 污水手口蓋及鍍鋅水溝蓋周邊水泥破損，污水手口蓋須抬升至與路面齊平後，打除破損部分並重新鋪設水泥；鍍鋅水溝蓋鐵條缺損部分應予修補。
4. 污水手口蓋周邊水泥破損，污水手口蓋須抬升至與路面齊平後，打除破損部分並重新鋪設水泥。
5. 鍍鋅水溝蓋周邊水泥有兩處破損，打除破損部分後重新鋪設水泥，並包含周邊柏油路面填補，使修補後路面與原道路齊平。
二、施工及保固注意事項
1. 保固期限為6個月；保固期間修補處不得有破損、凹陷或其他施工品質缺失。
2. 施工時間應安排於週六下午以後或例假日本院未開診時段，並應包含施工期間之交通維持措施。
3. 本工程所產生之廢棄物，由承包廠商負責清運及妥善處理。
4. 施工前應依本院規定，向職業安全衛生室辦理施工申請。
5. 道路修補完成後，應依施工需求進行養護，並設置三角錐及夜間警示裝置，以維護人員及車輛通行安全。
三、廠商資格
1. 應檢附公司登記或設立證明，且公司成立年限須滿3年以上。
2. 應檢附最近6個月內由金融機構出具之非拒絕往來戶證明，以及最近3年無退票紀錄之證明文件。
四、附件
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