[bookmark: _GoBack]急診招牌燈光更換規範
1、 字體
(1) 中文字：「急」、「診」採不鏽鋼中文立體字(背光式)，字高1,300mm。
(2) 英文字：「E」、「M」、「E」、「R」、「G」、「E」、「N」、「C」、「Y」採不鏽鋼英文立體字(背光式)，字高1,000mm。
2、 字體底部應加裝5mm厚壓克力襯板，以防止蟲、鳥侵入，避免燈具及線路遭受破壞。
3、 LED燈組
(1) 電源供應器：DC 24V、 350W 共2組
(2) 採背崁式LED透光模組（背光式），發光顏色為紅色，電壓DC 24V。
4、 施工項目
(一) 應包含拆除、安裝、更換、吊掛等施工作業及相關工資。
(二) 應包含施工所需之五金零件及其他相關配件。
(三) 本工程施工所產生之廢棄物，應由承包廠商負責清運及處理。 (四) 施工前應依本院規定向職業安全衛生室辦理施工申請。
(五) 施工期間應配合院方指定之作業時間辦理。
5、 保固期限為二年
6、 廠商資格
(一) 應檢附公司登記或設立證明文件，且公司成立應滿三年以上。
(二) 應檢附投標截止日前六個月內金融機構出具之非拒絕往來戶證明及最近三年無退票紀錄證明。
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應包含拆除、安裝、更換、吊掛等施工作業及相關工資。
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應包含施工所需之五金零件及其他相關配件。
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本工程施工所產生之廢棄物，應由承包廠商負責清運及處理。
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施工前應依本院規定向職業安全衛生室辦理施工申請。
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施工期間應配合院方指定之作業時間辦理。
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應檢附公司登記或設立證明文件，且公司成立應滿三年以上。
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