**負壓隔離病房檢測**

**規格:**

1. **負壓隔離病房檢測規範及方法，依負壓病房作業操作手冊辦理。**
2. **以風罩、風速計及微壓差計量測數值。**
3. **出具中文報告書並標示是否合格。**
4. **報告內需有標準值與檢測值對照表。**
5. **若檢測病房有病人時擇日測試。**