社區醫學長照據點辦公室資訊網點佈線規範

1. 線材

CAT.6以上，UTP線材。

1. 資訊插座
2. 適當位置設置出線面板及資訊插座，出線面板以橫式為原則。
3. CAT.6，RJ45插座。
4. 面板與網路設備端線路須標註對應線號。