魯式鼓風機維修規格規範

一、魯式鼓風機規格:
1. 機型:LTV-080
2. 口徑:3 inch
3. 壓力:-0.4 kg/cm2
4. 轉速:1600 rpm
5. 馬力:15 hp
6. 流量:6.33 m3/min
二、驗收:
1.提供維修報告包含施工維修照片。
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