輔大附醫 醫療儀器請購規格書
請購單位： 門診部 
請購儀器名稱： 全自動身高體重計(含上傳連線)     數量：  1套
詳細規格說明:
	項次
	功能、規格、數量

	一
	主機規格

	1
	測量範圍：
(1)身高：50~200cm (感量±0.1cm)。
(2)體重：3~250kg(感量±0.1kg)。

	2
	全自動測量：全自動測量、量規壓板自動升降觸頭測量。

	3
	測量時間：約2~5秒自動感應測量。

	4
	功能顯示：身高、體重、BMI、理想體重。

	5
	LED顯示幕：超大高亮度字體清晰，測量值一目了然。

	6
	靜音測量：測量無雜音，無壓迫感

	7
	外掛式滑槽：上下移動暢順。升降滑動器採外套包覆式，其身高壓板可承受不當外力，堅固耐用

	8
	上傳功能為內建或外接式平板，須具備有線與無線功能。

	9
	上傳裝置需可內建健保IC卡插槽與身分證手動輸入兩種方式登入。

	10
	上傳裝置具備自動補傳功能。

	11
	具備語音提示與動畫，方便民眾快速上手操作。

	12
	具備中英文介面，可一鍵切換。

	13
	可依單位需求將量測資料上傳至院內指定位置：
[bookmark: _GoBack](1)院方將提供API規格文件，廠商須配合完成系統介接。
(2)資料傳輸格式、欄位定義及傳輸安全機制(如HTTPS/TLS加密)須符合院內資訊安全規範。
(3)廠商須配合院方測試環境完成介接測試，通過驗收後始得上線。

	14
	電源供應：110~240 VAC。

	15
	全機保固二年。




